**Eljárás alapadatai**

**Eljárás részei**

Közbeszerzés tárgya: Iparterület kialakítása Tiszavasváriban

**Részekre vonatkozó információk**

Részajánlat tételre lehetőség van: igen

Ajánlatok benyújthatók: valamennyi részre

Részek meghatározása

ElnevezésInkubátorház – csarnok építés

Rész száma:1

Elnevezés: Útépítés és csapadékvíz elvezetés

Rész száma:2

Elnevezés:Közmű kiépítés, kerítésépítés, terület-előkészítés

Rész száma:3

**Keretmegállapodás**

Keretmegállapodás megkötésére irányul: nem

**Ajánlatkérők**

**I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)**

Hivatalos név:Tiszavasvári Város Önkormányzata

Postai Városháza Tér 4.

Város:Tiszavasvári

Postai irányítószám:4440

Ország: Magyarország

Egyéb cím adatok:

Kapcsolattartó személy: Szőke Zoltánpolgármester

E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Telefon: +36 42520500

Fax: +36 42275000

Az ajánlatkérő általános címe: www.tiszavasvari.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai:

**Közös közbeszerzés:**

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés:nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:nem

**Előkészítés:**

**Előkészítő iratok**

1. rész:Inkubátorház – csarnok építés

Becsült érték: 40.197.662 Ft

Becsült érték meghatározására alkalmazott módszer:Egyéb módszer

Egyéb módszer meghatározása:Tervezői költségbecslés

Rendelkezésre álló fedezet:40.197.662 Ft

A rendelkezésre álló fedezet a bontáskor közlendő:igen

Rendelkezésre álló fedezet forrása: támogatás

2. rész:Útépítés és csapadékvíz elvezetés

Becsült érték:39 794 038Ft

Becsült érték meghatározására alkalmazott módszer:Egyéb módszer

Egyéb módszer meghatározása:Tervezői költségbecslés

Rendelkezésre álló fedezet:39 794 038 Ft

A rendelkezésre álló fedezet a bontáskor közlendő:igen

Rendelkezésre álló fedezet forrása: támogatás

3. rész:Közmű kiépítés, kerítésépítés

Becsült érték: 40 008 300 Ft

Becsült érték meghatározására alkalmazott módszer:Egyéb módszer

Egyéb módszer meghatározása:Tervezői költségbecslés

Rendelkezésre álló fedezet:40 008 300 Ft

A rendelkezésre álló fedezet a bontáskor közlendő:igen

Rendelkezésre álló fedezet forrása: támogatás

**Felhívás:**

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)**

Hivatalos név:Tiszavasvári Város Önkormányzata

Postai Városháza Tér 4.

Város:Tiszavasvári

Postai irányítószám:4440

Ország: Magyarország

Egyéb cím adatok:

Kapcsolattartó személy: Szőke Zoltánpolgármester

E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Telefon: +36 42520500

Fax: +36 42275000

Az ajánlatkérő általános címe: www.tiszavasvari.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai:

**Közös közbeszerzés:**

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés:nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:nem

**I.3) Az ajánlatkérő típusa**

Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű

**I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)**

Fő tevékenység:Általános közszolgáltatások

**II. szakasz: Tárgy**

**II.1) Meghatározás**

II.1.1) A szerződés típusa:Vállalkozási szerződés

II.1.2) Fő CPV-kód:45000000-7

II.1.3) A szerződés tárgya: Iparterület kialakítása Tiszavasváriban

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

1. **rész:** Inkubátorház – csarnok építés
2. **rész:** Útépítés és csapadékvíz elvezetés
3. rész: Közmű kiépítés, kerítésépítés, terület-előkészítés

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: 8 vagy napban:………..vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye:

1. rész: 4440 Tiszavasvári külterület Hrsz: 0371/22.
2. rész: 4440 Tiszavasvári Deák Ferenc utca (1569 hrsz), Daráló u. (0371/3),0371/20, 0371/13hrsz-úingatlanok
3. rész: 4440 Tiszavasvári, Daráló u. (0371/3) és a kapcsolódó 0371/17, 0371/18, 0371/19, 0371/20, 0371/21, 0371/22, 0371/23 hrsz-ú ingatlanok

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételre lehetőség van: igen

Ajánlatok benyújthatók: Valamennyi részre

**II.2) A közbeszerzés ismertetése**

II.2.1) Rész száma, Elnevezés:Inkubátorház – csarnok építés

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód: 45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

A teljesítés helye:

1. rész: 4440 Tiszavasvári külterület Hrsz: 0371/22.

**II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:**

1. **rész:** Inkubátorház – csarnok építése az alábbiak szerint:

A kiviteli tervdokumentáció, és az építési engedély alapján egy kb: 250 m2nagyságú hasznos alapterületű csarnok megépítése, melyben egy nagy raktár kerül kialakításra, illetve vizesblokk a területen dolgozók szociális igényeinek kielégítésére.

A kivitelezési munkák főbb paraméterei:

- Az épület alapozási rendszere pilléralap, amit vasalt betonlemez köt össze, a padlóban 1 réteg gv-3-as vízszigetlő lemez kerül elhelyezésre.

- A lábazati fal 1 sor ÜB20-as lábazati falból készül, Az épület előregyártott acélpilléres csarnok, méretezett IPE főtartó acél gerendázattal, valamint szintén méretezett IPE acél tetőzettel. Az épület homlokzati lezárása függőlegesen elhelyezett, a fűtött épületrészen 12 cm vtg. a fűtetlen épületrészen 4 cm vtg. PIR szendvicspanel, acélprofil szelemenekhez rögzítve. A belső falazatok falpanel válaszfalakkal készülnek 10 cm vtg-ban.

- Az öltözők és a vizesblokk felett hőszigetelt panel álmennyezet kerül kialakításra 2,60 m-es magasságban, 10 cm-es vastagságban.

- A beépülő ipari kapuk szabvány acél szerkezetűek, szekcionált hőszigetelt kivitelűek. A homlokzati ablakok és személyhasználatú ajtó műanyag tokszerkezetűek, fokozott hőszigeteléssel. Az ablakok LINDAB „C” tartókhoz, a kapuk méretezett zártszelvény keretekhez kerülnek rögzítésre.

- Az épület fedése 4, illetve 12 cm vtg. hőszigetelt PIR tetőpanellel készül, Z150/2 szelemenekhez csavarozással rögzítve.

- A bádogozás műanyagbevonatos horganylemezzel, síklemezzel, készül.

- Az épület homlokzatfala teljes mértékben szendvicspanel kialakítású, fehér és világoszöld színben, míg a tetőpanel szürke színben készül. A szegélyezések, párkányok világosszürke illetve fehér színben készülnek.

- A raktár teljes alapterülete vasalt betonburkolattal készül 20 cm vastagságban dilatációval ellátva. A betonburkolat alá 2 réteg technológiai szigetelés és 20 cm vtg. tömörített kavics ágyazat készül. Az öltöző, mosdó, wc és iroda helyiségekben kerámia padló burkolat készül.

- A beépítésre kerülő kondenzációs kazánhoz 80/125 méretű rendszerkémény készül.

- Az épület fűtését a kazánházban elhelyezett 1 db 24 kW-os fali, kondenzációs, beépített tárolós gázkazán, zárt rendszerben látja el. A lapradiátorokhoz csatlakozó csővezetékek falban és padlóban szerelve történik.

- Az épületre telepítésre kerül egy napelemes villamosenergia termelő rendszer.

**II.2.5) Értékelési szempontok:**

Az alábbiakban megadott szempontok:Igen

Minőségi kritérium:Igen

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

A szerződés teljesítésében részt vevő

szakember magasépítési szakterületen

szerzett

szakmai tapasztalata

(db) (min 0 db, max5 db) 10

A szerződés teljesítésében részt vevő

szakember építménygépészeti szakterületen

szerzettszakmai tapasztalata

(db) (min 0 db, max5 db) 10

A kötelezően előírt 36 hónap

jótállási időn felül vállalt többlet

jótállás időtartama (hónap)

(min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10

Költség kritérium:Nem

Ár kritérium:Igen

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

Nettó ajánlati ár (Ft) 70

**II.2.6) Becsült érték:**

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

**II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Időtartam hónapban:8 hónap

Napokban kifejezett időtartam:

A szerződés meghosszabbítható: Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:-

**II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)**

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

**II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk**

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): Nem

**II.2.10) Opciókra vonatkozó információ**

Opciók:Nem

Opciók leírása:

**II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról**

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: Nem

**II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ**

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005

**II.2.1) Rész száma, Elnevezés: Útépítés és csapadékvíz elvezetés**

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód: 45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

A teljesítés helye:

4440 Tiszavasvári Deák Ferenc utca (1569 hrsz), Daráló u. (0371/3), 0371/20, 0371/13hrsz-ú ingatlanok

**II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:**

**2. rész:** Útépítés és csapadékvíz elvezetés az alábbiak szerint

A kiviteli tervdokumentáció és az építési/létesítési engedély alapján a Deák Ferenc utca (1569 hrsz) meglévő aszfaltos burkolatának felújítása padkarendezéssel, a Daráló u. (0371/3) és a 0371/20 hrsz-úingatlanokon új aszfalt burkolatú út kialakítása padkával, a keletkező csapadékvíz elvezetésének biztosításával (részben nyílt, részben zárt elvezető csatorna létesítésével).

Aszfaltozási munka összesen 1245 m2-en (kb.: 4 m x 255 fm, 5 db 6 m széles kapubejáró)

Padka rendezés/készítés összesen:670 m2-en (kb.: 2 x 1,5 m x 220 fm)

Csapadékvíz elvezető kiépítése 241,5fm hosszan (nyílt kb.: 126 fm, zárt kb.: 115,5 fm), 5 db tisztító aknával, 5 db iszapfogós tisztító aknával

**II.2.5) Értékelési szempontok:**

Az alábbiakban megadott szempontok:Igen

Minőségi kritérium:Igen

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

A szerződés teljesítésében részt vevő

szakemberközlekedési építmények

kivitelezése során szerzett

szakmai tapasztalata

(db) (min 0 db, max5 db) 10

A szerződés teljesítésében részt vevő

szakember vízi létesítmények

kivitelezése során szerzett

szakmai tapasztalata

(db) (min 0 db, max5 db) 10

A kötelezően előírt 36 hónap

jótállási időn felül vállalt többlet

jótállás időtartama (hónap)

(min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10

Költség kritérium:Nem

Ár kritérium:Igen

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

Nettó ajánlati ár (Ft) 70

**II.2.6) Becsült érték:**

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

**II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Időtartam hónapban: 8 hónap

Napokban kifejezett időtartam: -

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható: Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:-

**II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)**

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

**II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk**

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): Nem

**II.2.10) Opciókra vonatkozó információ**

Opciók:Nem

Opciók leírása:

**II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról**

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: Nem

**II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ**

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005

**II.2.13) További információ:**

**II.2.1) Rész száma, Elnevezés:**Közmű kiépítés, kerítésépítés

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód: 45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

A teljesítés helye:

4440 Tiszavasvári, Daráló utca (0371/3 hrsz) és a kapcsolódó 0371/17, 0371/18, 0371/19, 0371/20, 0371/21, 0371/22, 0371/23 hrsz-ú ingatlanok

**II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:**

**3. rész:** Közmű kiépítés, kerítésépítésés terület-előkészítés az alábbiak szerint

Közművesítése (víz, gáz, szennyvíz, elektromos áram) a 0371/17, 0371/18, 0371/19, 0371/21, 0371/22, 0371/23 hrsz-ú ingatlanoknak, a gerincvezetékek kiépítésével a 0371/3 és a 0371/20 hrsz-ú ingatlanokon. Körülkerítése a 0371/17, 0371/18, 0371/19, 0371/21, 0371/22, 0371/23 hrsz-ú ingatlanoknak kerítés építéssel.Terület-előkészítés a 0371/17, 0371/18, 0371/19, 0371/21, 0371/23 hrsz-úingatlanok.

Ivóvíz gerincvezeték kiépítése NA 80 KPE csővezetékkel 280 fm hosszan, 2 db tűzcsap telepítésével, 6 db műanyag vízóra akna telepítése, 6 db tolózár beépítésével és 1 db NA 80 vízóra felszerelése.

Szennyvíz gerinchálózat kiépítése NA 200 PVC szennyvízcsővel 280 fm hosszan, 6 db szennyvíz beállás kiépítése, 1 db 5 m3-es műanyag szennyvízakna telepítése visszacsapó szeleppel, tolózárral, nyomóvezetékkel. Szennyvízátemelő aknához 1 db szintvezérlő villamos szekrény kiépítése 2db 3 fázisú WLO szivattyúval 3,1 kW, valamint 100 fm NA KPE szennyvíz nyomóvezeték kiépítése.

Meglévő transzformátor oszlopra 1 db szabványos műanyag mérőhely kialakítása legalább 3x200A terhelhetőségig 6db fogyasztási pont csatlakozással, 6 db műanyag szabványos villamos berendezés mérőszekrény felszerelése csatlakozási pontok kialakításával legalább 3x50 A terhelhetőséggel és villamos mérőberendezés telepítésével, továbbá 600 fm 4x95 eres alu villamos kábel kiépítése meglévő transzformációs oszloptól.

Az ingatlanok körülkerítéséhez összesen 49 m3 vasbeton sáv-, talp-, lemezalap készítésére van szükség a 6db úszókapuval együtt. Utólagosan tüzihorganyzott trapézbordával merevítette táblás kerítés építése összesen 714 fm hosszan 6 db egyszárnyú (1 m x 1,7 m) kerítéskapuval és 6 db sínen futó (5 m x 1,7 m) kerítéskapuval kialakítva.

Terület-előkészítés összesen 3960 m2 területen humuszterítéssel 20 cm vastagságban, 560 m3 humusz termőréteg leszedésével és 790 m3 fejtett föld tolásával.

**II.2.5) Értékelési szempontok:**

Az alábbiakban megadott szempontok:Igen

Minőségi kritérium:Igen

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

A szerződés teljesítésében részt vevő

szakember villamossági

szakterületen szerzett

szakmai tapasztalata

(db) (min 0 db, max5 db) 10

A szerződés teljesítésében részt vevő

szakember vízi létesítmények

kivitelezése során szerzett

szakmai tapasztalata

(db) (min 0 db, max5 db) 10

A kötelezően előírt 36 hónap

jótállási időn felül vállalt többlet

jótállás időtartama (hónap)

(min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10

Költség kritérium:Nem

Ár kritérium:Igen

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

Nettó ajánlati ár (Ft) 70

**II.2.6) Becsült érték:**

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

**II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Időtartam hónapban: 8 hónap

Napokban kifejezett időtartam: -

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható: Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:-

**II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)**

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

**II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk**

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): Nem

**II.2.10) Opciókra vonatkozó információ**

Opciók:Nem

Opciók leírása:

**II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról**

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: Nem

**II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ**

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005

**II.2.13) További információ:**

**III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk**

**III.1) Részvételi feltételek**

**III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság**

***A kizáró okok felsorolása:***

Valamennyi rész esetén:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

***Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:***

Valamennyi rész esetén:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § bekezdésében foglaltakra (öntisztázás). Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot az ajánlatban nemleges tartalom esetén is csatolni kell. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés)

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:-

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:-

**III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság**

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -

Az alkalmassági minimum követelmények: -

**III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -

Az alkalmassági minimum követelmények: -

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Valamennyi rész esetén: Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján alkalmassági követelményt nem ír elő.

**III.1.4) A szerződés biztosítékai:**

Valamennyi rész esetén:

Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan késedelmi kötbért ír elő. A késedelmi kötbér mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 1%-a/naptári nap, maximális mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 25%-a.

Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő a szerződés neki felróható meghiúsulásának esetére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege egyenlő az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 25 %-ával.

Teljes körű jótállás (garancia): ajánlattevő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatban 36 hónap jótállást vállal az elvégzett munkára. A vállalt többlet jótállás értékelési szempont.

**III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:**

Valamennyi rész esetén:

Megrendelő a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosító számú pályázat keretében biztosítja. A finanszírozás módja utófinanszírozás. Támogatás intenzitása 100,000000 %. A Megrendelő a szerződés összege 20%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.

A Vállalkozónak 1 db előlegszámla, 3db részszámla és 1 db végszámla benyújtásra van lehetőség.

Előlegszámla az 1. és 2. rész esetében: a munkaterület átadást követő 10. naptári napig nyújtható be a nettó ellenszolgáltatás 20%- ának megfelelő összegére. A 3. rész esetében: a munkaterület átadást követő 10. naptári napig nyújtható be a teljes Vállalkozói Díj 20%- ának megfelelő összegére.

Az első részszámla az építési munkálatok 25%-ának,amásodik az 50%-ának, harmadik részszámla a 75%-ának teljesítését követően nyújtható be. A végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárásnak napján nyújtható be.

Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymenetes átadás-átvételi eljárás lezárását követően, az építési műszaki ellenőr által kiadott, a hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámlát benyújtani.

Az előleg összege egyenlő arányban kerül levonásra a rész- és végszámlá(k)ból. Részszámlák és a végszámla kizárólag a műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be.

A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok alapján, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § rendelkezései szerint történik. A finanszírozás módjára és a számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a Vállalkozási szerződések tervezete tartalmazza.

**IV. szakasz: Eljárás**

**IV.1) Meghatározás**

**IV.1.1) Az eljárás fajtája**

Nyílt eljárás: Igen

Gyorsított eljárás: Nem

Indokolás: -

Meghívásos eljárás: Nem

Gyorsított eljárás: Nem

Indokolás:-

Tárgyalásos eljárás: Nem

Gyorsított eljárás: Nem

Indokolás:-

Versenypárbeszéd: Nem

Innovációs partnerség: Nem

**IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk**

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel: Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel: Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: -

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul: Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják: Nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: -

**IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk**

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:-

**IV.2) Adminisztratív információk**

**IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel**

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: -

**IV.2.2) Ajánlattételi határidő**

Dátum, helyi idő:2021. február 22. 09:00óra/perc

**IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:**

HU

**IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)**

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: - vagy napban:60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

**IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei**

Dátum, helyi idő:2021. február 22. 11:00óra/perc

**V. szakasz Kiegészítő információk**

**V.1) Az ajánlati biztosíték**

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke: -

A befizetés helye: -

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:-

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: -

**V.2) További információk:**

1. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt. 81. § (5) bek.].

2. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire és az ajánlat benyújtására a jelen felhívás szabályai mellett a közbeszerzésidokumentumban előírtak is irányadók.

3. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

4. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet előírásai alapján, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzés tárgyát képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő teljes körű (építés és szerelésbiztosítás - C.A.R.vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni

1. rész: min 15.000.000 Ft/év és legalább 5.000.000,- Ft/káresemény

2. rész: min 15.000.000 Ft/év és legalább 5.000.000,- Ft/káresemény

3. rész: min 15.000.000 Ft/év és legalább 5.000.000,- Ft/káreseményterjedelmű szakmai felelősségbiztosításra.

5. Ajánlatkérő az eljárásban nem határozott meg alkalmassági követelményt, így a 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás nem kerül alkalmazásra.

6. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza.

8. Ajánlatkérő a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni, amelyre tekintetettel felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára.

9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg.

10. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem szervez.

11. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont. Az értékelés képlete: ár- fordított arányosítás, jótállás – egyenes arányosítás, szakember egyenes arányosítás. A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja az útmutatóban került kifejtésre.

12. Ajánlattevőnek, valamint a közös ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatot aláíró személy eredeti aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját, vagy annak másolatát.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdés alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

14. Jelen ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel az EKRkitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

15. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Mándi-Peleskey Nóra, lajstromszám: OO748

16. Az ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési eljárással érintett kivitelezési munkák mindkét részajánlat esetén építési engedély kötelesek.

**17.Értékelési szempontokhoz kapcsolódó fogalom meghatározások:**

**Magasépítési szakterületen szerzett tapasztalatnak minősül**: általános építmények építése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, lebontása, elmozdításra irányuló építési munkák.

**Közlekedési építménynek minősül:** út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat, reptér, kikötő építése, felújítása, rekonstrukciója, átalakítása, bővítése.

**Építménygépészeti szakterületen szerzett tapasztalatnak minősül**: építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkái

**Vízi létesítmények kivitelezése során szerzett szakmai tapasztalatnak minősül**:

a) duzzasztó- és vízerőmű, hajózsilip, árvízkapu, kikötői partfal,  
b) öntözőtelep, öntözőcsatorna, halastó, tógazdaság,  
c) víziközművek közüzemi hálózatai, beleértve az ipari, ivó- és tűzivíz hálózatot, az egyesített és elválasztott rendszerű csatornahálózatot, a nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózatot,  
d) szennyvíztisztító telep, víztermelő telep, vízkezelő építmény, víztároló, hévízhasznosítási építmény,  
e) árvízvédelmi töltés, árvízvédelmi fal és műtárgyai,  
f) belvízvédelmi csatorna és műtárgyai, szivattyútelep,  
g) folyó- és tószabályozási mű, partvédmű,  
h) vízrendezési és vízkormányzóföldmű és műtárgyai,  
i) árvízvédelmi szükségtározó, tározó, záportározó és műtárgyai és  
j) közüzemi ivóvízellátást, továbbá ásvány- és gyógyvíz beszerzést szolgáló kút, hévízkút műtárgya és minden kútnak minősülő építmények építési-szerelési munkái.

**Villamossági szakterületen szerzett szakmai tapasztalat:**Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkái, valamint Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésé.